**Инструкция по применению**

Как основание, так и приклеиваемое изделие должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Чтобы приклеить изделие, отрежьте требуемую длину ленты, снимите с нее защитное покрытие, закрепите ленту на обратной стороне изделия и сильно прижмите изделие к поверхности. Не следует дотрагиваться до клеевого слоя, так как это снижает его эффективность.

**Удаление остатков**

Удаление остатков ленты с поверхности: Уайт-спирит.