**Инструкция по применению**

Ремонтируемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Нанесите тонкий слой средства кисточкой и дайте ему подсохнуть в течение 24 часов. При необходимости операцию нужно повторить несколько раз. Минимальная рабочая температура +5°С.

**Удаление остатков клея**

Остатки средства можно удалить ацетоном.