Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – настольная лупа с подсветкой серии visolux.

Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа visolux предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение.

**Инструкции по технике безопасности**

* Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
* Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить!
* Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
* Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008.
* Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
* Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протёкшими элементами.
* Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
* Никогда не подвергайте лупу воздействию влаги!
* Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

**Ввод в эксплуатацию устройства**

Для равномерной подсветки прибор для чтения visolux оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 3 батареек (АА/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки.

1. Для этого откройте крышку батарейного отсека (❷).
2. Вставьте 3 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

**Использование visolux**

Вы можете использовать visolux со своими очками для чтения.

1. Установите лупу централизованно над текстом, который необходимо увеличить.
2. Включите/выключите светодиод, нажав выключатель (❶). Для сохранности батареек и в целях безопасности, подсветка автоматически выключается через 30 минут. Нажмите на выключатель (❶) повторно, чтобы включить/выключить подсветку.
3. Для изменения цвета подсветки, вы можете сдвинуть светофильтр, как показано на рисунке.

**Примечание**: если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые.

Для защиты объектива ваш visolux поставляется с чехлом.

**Инструкции по уходу**

При очистке лупы не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!

Не очищайте лупу в ультразвуковой ванне или в проточной воде!

Очистите лупу мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

**Утилизация**

Когда устройство достигнет конца срока службы, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Элементы питания и прибора не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Убедитесь, что они утилизируются должным образом!

Лупа с подсветкой серии visolux используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее.

Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии.

Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).


Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13).

Декларация о соответствии РОСС DE.ИМ41.Д06876 от 17.08.2016.

Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).

Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения», 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512; тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60; вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ru

Товар не подлежит обязательной сертификации



Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.





**Гарантия**

В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.

**Гарантийный талон:**

Дата продажи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование продавца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.