**Способ нанесения:**

Огнезащитная краска представляет собой однокомпонентный состав, готовый к использованию. Перед применением краску необходимо хорошо перемешать. Противопожарная краска наносится на предварительно обезжиренную и обработанную грунтом марки ГФ- 21 поверхность.

Краска для огнезащиты наносится вручную с помощью валика или кисти и/или механизированным способом с помощью агрегатов безвоздушного распыления получения необходимой толщины сухого слоя.

Толщина одного сырого слоя огнезащитного покрытия при нанесении не более 1 мм. Второй слой наносится только после окончательного высыхания первого.

Срок службы покрытия составляет не менее 10 лет при условии соблюдения правил транспортирования, нанесения и эксплуатации.

**Срок хранения:**

Применять при температуре не ниже +5°С.

Возможно перевозиться в течении короткого периода времени при температуре до -15оС.

Хранить герметичной упаковке.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

**Меры предосторожности:**

Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. После работы инструмент, тару, отмыть водой.

Продукт прошел обязательную сертификацию.