1.Назначение.

Мостик односторонний алюминиевый, отвечает всем требованиям нормативных документов и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предназначен для использования:

* + при производстве всех видов строительно-монтажных работ;
	+ на предприятиях нефтегазового промышленного комплекса;
	+ в службах телекоммуникационных сетей;
	+ в цехах промышленных предприятий.

Климатическое исполнение мостика одностороннего: «У», категория 1 по ГОСТ15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -450С до +600С и относительной влажности до 100%.

Мостик односторонний отвечает требованиям ГОСТ12.2.012 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования».

1. Комплектность.
	* Мостик односторонный алюминиевый – 1шт.;
	* Паспорт изделия – 1шт.
2. Технические характеристики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметров | показатели |
| 1 | Тип изделия | 9503 |
| 2 | Заводской номер | б/н |
| 3 | Количество ступеней, шт. | 3 |
| 5 | Масса мостика, кг | 21,4 |
| 6 | Ширина основания мостика, мм | 690 |
| 7 | Длина конструкции по полу, мм | 109 |
| 8 | Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 |
| 9 | Материал подпятников | нейлон |
| 10 | Общая высота конструкции, мм  | 165 |

1. Требования по технике безопасности.

Работа с использованием мостика должна производиться в соответствии с инструкциями по ТБ, действующими на предприятии, а также «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

При хранении и перевозках мостик должен быть защищен от механических повреждений.

Перед каждым применением мостик должен пройти технический осмотр внешнего состояния на предмет отсутствия трещин, сколов, и других внешних повреждений.

**Помните: Ваша безопасность и здоровье зависит от соблюдения Вами правил работ на высоте!**

1. Техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание мостика одностороннего заключается в очистке его поверхности от загрязнений мягкой влажной материей (тряпкой).

Хранить мостик одностороний требуется под навесом. При хранении и перевозках мостик односоронний должен быть защищен от механических повреждений.

1. Свидетельство о приемке.

Мостик односторонний изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Отметка изготовителя:

1. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок эксплуатации мостика одностороннего – 6 месяцев с момента продажи, но не более 30 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Срок эксплуатации мостика одностороннего – до 7 лет.

ПАСПОРТ

ГОСТ 26887-86



Мостик односторонний

9503

2019г.