**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ коробки** | **Размер(внутр. / наруж.)** | **Фото** | **Диапазонразмеровв коробке** | **Применяемость** | **Соответсвие Арт. BOSCH** | **Соответсвие Арт. OMS** |
| B11 | O19/S22 | Untitled-2 copy.jpg | 0,9-1,5 ммс шагом 0,01 мм | 0445120002/008/007/018/032/103/113/114/208/210/043/089/019/020/029/059/120/123/2310986435501/503/505/508/502/523... | Посмотреть |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B12 | O18/S22 | Untitled-3 copy.jpg | 0,9-1,5 ммс шагом 0,01 мм | 0445120002/008/007/018/032/103/113/114/208/210/043/089/019/020/029/059/120/123/2310986435501/503/505/508/502/523... | Посмотреть |
| B13 | O2.3/O4.2 | Untitled-4 copy.jpg | 1,2-1,96 ммс шагом 0,02 мм | 0445120002/008/007/018/032/103/113/114/208/210/027/042/082/050/078/081/086/110/170/184/185/224/019/020/029/120/123/125/231/0590986435501/503/505/508/502/504/520/521/518/523 | Посмотреть |
| B14 | O3.4/O5.5 | Untitled-5 copy.jpg | 1,2-1,86 ммс шагом 0,02 мм | 0445120002/008/007/018/032/103/113/114/208/210/043/089/027/042/082/050/078/081/086/110/170/184/185/224/019/020/029/059/120/123/125/231...0445110068/119/070/105/106/107/108/181/190/266/083/183/231/291/002... |  |  |
| B15 |  | Untitled-6 copy.jpg | 8,3-8,7 ммс шагом 0,01 мм | 0445110002/068/0700445120018/032/103/113/114/019/020/0080986435502 |  |  |
| B16 | O2.28 | Untitled-7 copy.jpg | 0,91-1,4 ммс шагом 0,01 мм | 0445110105/106/107/108/181/190/266/119/083/183/231291/078/102...0445120027/042/082/059/123/231/029/125/050/078/081/086/110/170/184/185/224/208/210...0986435504/502/520/521/022/518/... |  |  |
| B17 | O2.3/O4 | Untitled-8 copy.jpg | 1,2-1,9 ммс шагом 0,02 мм | 0445120043/089... | Посмотреть |
| B21 | O3.5/O6.8 | Untitled-9 copy.jpg | 1-2,5 ммс шагом 0,05 мм | 0950005212/5226/5471/5511/6353/6593/6700/...6791/8100/0570/0750/0145/0562/0761/0801/1211/...614007L01279709500-890... |  |  |
| B22 | O4.8/O7.7 | Untitled-10 copy.jpg | 0,98-1,44 ммс шагом 0,02 мм | 0445120027/042/082/050/078/081/086/110/170/184/185/244/...0986435504/520/521/518... |  |  |
| B23 | O3.15/O5.75 | Untitled-11 copy.jpg | 1-2,5 ммс шагом 0,05 мм | 0950005600/5650(16600EB300/16600BN821)/5801/7030 |  |  |
| B24 | O1.7/O3.95 | Untitled-12 copy.jpg | 1-1,5 ммс шагом 0,02 мм | 0950005212/5226/5471/5511/6353/6593/6700/6791/8100/5600/5650 (16600EB300/16600BN821)/5801/7030614007L01279709500890 |  |  |
| B25 | O19/O23.5 | Untitled-13 copy.jpg | 0,9-1,12 ммс шагом 0,01 мм | 0445110002/068/119/070/105/106/107/108/181/190/266/083/183/231/291...0986435001/083/022/078/102/045/047/053/055/158... |  |  |
| B26 | O19.5/O23 | Untitled-14 copy.jpg | 1,34-1,76 ммс шагом 0,01 мм | 0445120027/042/082/050/078/081/086/110/170/184/185/224...0986435504/520/521/518... |  |  |
| B27 | O21.5/O24.3 | Untitled-15 copy.jpg | 1.5-1.72 ммс шагом 0,01 мм | 0950005212/5226/5471/5511/6353/6593/6700/...6791/8100/5600/5650(16600EB300/16600BN821)/58017030614007L0127 9709500-890 |  |  |
| B31 | O10.5/O15.7 | Untitled-16 copy.jpg | 1,2-1,3 ммс шагом 0,01 мм | 0445110002/068/119/266...0986435001/083/022... |  |  |
| B37 | 2.7 | Untitled-17 copy.jpg | 1,155-1,265 ммс шагом 0,01 мм | 0445110083/183/291... |  |  |
| B40 | O2.5/O4.5 | Untitled-18 copy.jpg | 1,44-1,66 ммс шагом 0,02 мм | см. № по BOSCH |  |  |
| B41 | O2.5/O6.4 | Untitled-19 copy.jpg | 1,11-1,2 ммс шагом 0,01 мм | см. № по BOSCH |  |  |
| B42 | O3/O5.1 | Untitled-20 copy.jpg | 1,34-1,66 ммс шагом 0,02 мм | см. № по BOSCH |  |  |
| B45 | O22.4/O25 | Untitled-21 copy.jpg | 3,9-4,13 ммс шагом 0,01 мм | 0950000415/0562/0761/0801/1211 |  |  |