**Инструкция по укладке газонной решетки «Эрфольг »**.

1. Разметка основания под стоянку.
2. Выемка грунта из “корыта” глубиной порядка 40 см.
3. Выравнивание и уплотнение основания “корыта” до 98% плотности грунтового покрытия земляного основания с помощью ручной или механической виброплиты и придание ему уклона в сторону стока.
4. Засыпка щебня на уровень 30 см., путём уплотнения с проливкой воды в два этапа, засыпав с начала 15см щебня уплотнив, затем засыпав ещё 15см и уплотнив. Тип фракции 10-20 или 5-10 мм. расход которых должен составляет 15 м³ на 1000 м²
5. Укладка геотекстиля с небольшим натяжением материала, который должен перекрывать внахлест стыки на 20-25 см.
6. Засыпка песчанно гравийной смеси 10 см. (35 м³ на 1000 м²)
7. Выравнивание и уплотнение смеси плотность песка с помощью ручной или механической виброплиты, плотность смеси должна достигать не менее 98% коэффициента плотности.
8. Пластиковая газонная решетка укладывается на подготовленную поверхность модулями в ряды, модули материала соединяются друг с другом встроенными замковыми креплениями, для контроля прямолинейности стыков решётки применяются шнуры. оформление контуров поверхности выполняется посредством резки материала балгаркой или электролобзиком.
9. Зазыпка ячеек газонной решётки плодородным слоем или дёрном в два этапа:

- засыпание на уровень 3см, затем проливание водой.

- засеивание семенами, затем засыпание 1см до края и последующая проливка водой.

 (для увеличения несущей нагрузки на решётку, можно использовать для заполнения ячеек решётки щебнем)

**В процессе использования газонной решётки не стоит забывать о необходимости регулярного обслуживания площадки, поливки участка, подравнивания высоты травы и очистки газона от грязи и мусора.**