|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Внутренняя Wi-Fi, IP видеокамера 1.0 MPX, Micro SD, P2P, Запись в DropBox Артикул T1** | Внутренняя HD беспроводная Wi-Fi IP видеокамера 1.0 MPX, Micro SD, P2P |
| **Бренд** | **IVUE** |
| **Поставщик**  | **ООО Простые решения** |
| **Страна производства**  | **Китай** |
| **Артикул** | **T1** |
| **Штрих-код** | **4650067651125** |
| **Рекомендованная розничная цена** | **6990 руб.** |
| ***Беспроводная WiFi IP камера T1 имеет формат сжатия Н.264 и разрешение 1MPX, что делает возможным высококачественную передачу видео и аудио сигнала в сеть. Камера имеет ИК подсветку в темное время суток, ИК фильтр для улучшения качества изображения, аудио вход и выход, встроенные микрофон и динамики, а так же детектор движения и детектор звука. Кроме того, камера совместима со смартфонами iPhone, Android и Blackberry, а так же поддерживает просмотр через интернет, используя стандартный браузер или специальную программу CMS. Наличие слота для SD карты позволяет использовать ее для записи при срабатывании детектора. С помощью этой камеры можно удалённо наблюдать за детьми в квартире, за своим домом, за работой офиса или магазина. Камера позволяет с SD карты, сохранять видеоархив в Облачное хранилище DropBox.*** ***Данная камера позволяет создать систему видеонаблюдения, в комплектации с видеорегистраторами (NVR) модельного ряда: TSV-NX04N, TSV-NX09N и др.*** |
| **Потребительские свойства**•Стильный оригинальный дизайн, миниатюрный корпус•Высокое разрешение видео 1280 х 720•Совместимость с iPhone, iPad, Android•Встроенные микрофон и динамики•Алгоритм компрессии H.264•Широкий угол обзора 115°•Поддержка беспроводного соединения WiFi 11n•Облачное хранилище - запись в DropBox, при бесплатном тарифном плане в 2 Гб., до 2 часов записи видеоархива•Простое подключение по технологии p2p, быстрая настройка, технология "EZlink".•Отправка сообщений на электронную почту•Встроенный детектор движения и детектор звука•Поддержка встроенной микро SD карты до 32 Гб, запись видеоархива до 24 часов. | **Комплектация**1.IP камера 2.Адаптер питания 3.Кронштейн4.Руководство по быстрой настройке 5.CD диск 6.Гарантийный талон7.Саморезы для крепления |
| **Спецификация**Сенсор изображения Цветной датчик CMOS высокого разрешения Разрешение дисплея 1280\*720 Объектив M12 interface f 2.8mm F=1.8 Мин. освещённость 0 Lux (с ИК светодиодом) Тип Объектива Стеклянная линза Угол обзора 115° Сжатие картинки видео H.264 Разрешение видео 30fps，23fps@720P, 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), (640 x 360), QVGA(320 x 240), (320 x 180) Переворот, Зеркало Вертикильно / Горизонтально Поток Двойной поток Видео параметры Яркость, контраст, насыщенность, резкость Аудио вход Встроенный микрофон Аудио выход Встроенный динамик с аудио-разъёмом Звуковое сжатие H.264 Ethernet Один разъём 10/100Mbps RJ-45 Поддерживаемые протоколы IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS Беспроводной стандарт IEEE 802.11 b/g/n EZlink Лёгкое подключени к беспроводной сети WPS Да Габариты 76\*76\*121 мм SD карта до 32 ГБ Источник питания DC 5V/1A Рабочая температура -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) Рабочая влажность 10% ~ 80% без конденсации Температура хранения -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Влажность хранения 0% ~ 90% без конденсации Поддерживаемые ОС Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Mac OS Обозреватель Microsoft IE8 и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari. Сертификация CE, FCC, RoHS, WEEE |
| Внутренняя HD беспроводная Wi-Fi IP видеокамера 1.0 MPX, Micro SD, P2P | \\192.168.1.100\Personal\T1\2.jpg | Внутренняя HD беспроводная Wi-Fi IP видеокамера 1.0 MPX, Micro SD, P2P |
| **Посмотреть видео-обзор можно здесь:**[**http://www.youtube.com/watch?v=B9\_3geHkvq0**](http://www.youtube.com/watch?v=B9_3geHkvq0) |
| **Совместимое оборудование****1.Сетевой регистратор Сделай Сам 4 кн. Артикул TSV-NX04N****2. Сетевой регистратор Сделай Сам 9 кн. Артикул TSV-NX09N** |
| По вопросам закупок обращайтесь к своим персональным менеджерам или на эл. почту info@ivue.ru. |