Таблица совместимости крепежа SETM10zn с популярными типами кабельных хомутов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **Модель** |
| Dutchclamp | SE 26-38, VSGL 26-38 SE 36-52, VSGL 36-52 SE 50-75, VSGL 50-75 |
| Стандарт Электрик | СЭ-5 45/65, СЭ-5 20/45, СЭ-6 20/40 |
| ELRAF | КО 40, КО 40 TP, KO 40 OTW, КО 40 TO, KO 54, КО 3 24-36, |
| РКС-Пласт | РКК-25/40, РКК-40/60, УКК - 60, УКК2-60 |
| KOZ | ST 18-26, ST 26-38, ST 36-52, KOZ ST eco 36-52, KOZ ST eco 50-75, KOZ STC 21-38, KOZ STC 36-52, KOZ TRI eco 24-35, KOZ TRI eco 33-46, KOZ SQ 28 |
| Id-Technik | K 26/38, K 36/52, K 50/75, KT 25/39, KS 25/36, KS 33/46 |
| ПЭОТЕК | КX 1х25-40, КX 1х40-60 |
| КОРОБОВ | КОРОБОВ-1 11-25, КОРОБОВ-1 25-40, КОРОБОВ-1 40-60, КОРОБОВ-1 60-90 |