Таблица совместимости крепежа SETM12zn с популярными типами кабельных хомутов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **Модель** |
| Производитель хомутов | Болт DIN 933 M12x150 5.8 оц. - 2 шт Гайка DIN 934 M12 6.0 оц. - 4 шт Шайба DIN 125 D12 - 4шт |
| Dutchclamp | SE 75-100, VSGL 75-100 SE 100-135, VSGL 100-135 Triple 27-38, VTRPL 27-38 Triple 38-51, VTRPL 38-51 Triple 51-69, VTRPL 51-69 |
| Стандарт Электрик | СЭ-1 65/90, СЭ-1 85/105, СЭ-2 100/130, СЭ-2 130/160, СЭ-3 65/75, СЭ-6 40/60 |
| ELRAF | КО 75, КО 75 OTW, КО 75 TP, КО 90, КО 100, КО 3 32-47, КО 3 50-65, КО 3 37-52 |
| РКС-Пласт | ВКК-65/90, ВКК-85/105, ВКК-100/125, ВКК-125/150, УКК3-35/55 |
| KOZ | ST 50-75, ST 75-100, ST 100-130, KOZ STC 46-75, KOZ STC 72-100, KOZ TRI 25-40, KOZ TRI 38-53, KOZ TRI 53-66, KOZ TRI 67-82, KOZ TRI eco 33-46, KOZ TRI eco 47-66, KOZ TRI eco 67-82 |
| Id-Technik | K 66/90, KR 75/100, KP 29/41, KP 39/53, KP 51/64, KH 62/75, KH 73/86, KH 84/97 |
| ПЭОТЕК | КX 3х25-45, КХ 3х40-60, КX 3х50-75, КX 3х75-100, |
| КОРОБОВ | КОРОБОВ-1 90-115, КОРОБОВ-3 25-45, КОРОБОВ-3 40-60, КОРОБОВ-3 50-75 |