**Система капельного орошения GA-110**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за приобретение системы капельного орошения Green Helper GA-110. Система предназначена для организации полива комнатных растений. Исключительно простая настройка с широким диапазоном значений: длительность полива от 1 минут до 120 минут, интервал полива от 1 часа до 7 дней.

**Технические характеристики:**

Питание: 4,5 В (используйте мощные щелочные батарейки)

Батарея: 3 шт, тип АА

Время работы от батарей: до 3 часов непрерывной работы насоса

Максимальная высота всасывания: до 2 метров

Максимальная высота подъема воды: до 5 метров

Скорость потока: 250 мл/мин

Возможно использовать совместно с блоком питания 4,5 В

**Инструкция Эксплуатации**

1. Установите батарейки в отсек для элементов питания.
2. Подключите трубку для подачи воды и трубку для полива растений. Не забудьте подключить фильтр к рубке подачи воды, а к трубке полива воздушный клапан.
3. С помощью переключателей установите интервал и продолжительность полива. Продолжительность полива не может превышать интервал между поливами. Программа начинает отсчитываться с интервала между поливами.
4. Для установки функции отсрочки полива более двух секунд - удерживайте кнопку «Интервал + 1 Час» до тех пор, пока светодиод не начнет постоянно гореть, после этого каждое нажатие на кнопку «Интервал + 1 Час» отложит, полив на один час. Таким образ график полива сместится на заданное вами время.
5. Если светодиод на приборе моргает каждые 4 секунды, это означает что автомат полива работает в штатном режиме. Если светодиод на автомате полива начинает интенсивно моргать - это означает, что заряд батареек заканчивается и их нужно заменить. При низком уровне заряда батарейки все программы будут остановлены.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель устанавливает гарантийный срок - 12 месяцев с дня продажи, указанного в гарантийном талоне.

Если дата приобретения не указана или не может быть подтверждена чеком или накладной, то срок исчисляется со даты изготовления.

Сохраняйте чек, накладные и гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный талон покупки с печатью торговой организации и подписью покупателя об ознакомлении с условиями гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем и (или) третьими лицами, вследствие нарушения требований Инструкции по эксплуатации, хранении и транспортировке.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличии механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Инструкцией по эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

ТАБЛИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| Дата покупки |  |
| Заявленная неисправность |  |
| Выполненный ремонт |  |
| Примечания |  |
| Подпись сотрудника |  |
| Гарантийный срок продлен до |  |

дата месяц год

Дата готовности дата месяц год

Примечания

Подпись сотрудника

Гарантийный срок продлен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней.

Автомат полива GA-011

АРТ: GA-011

Производитель: 000 «Грин Хелпер», 129226, г Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12 А тел. +7(495) 988-4661, е-mail: sale@greenhelper.ru, www.greenhelper.ru