**Инструкция по применению:**

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Нанести клей на одну сторону.

Необходимо соединить поверхности, пока клей остаётся влажным! (в течение 3–10 минут в зависимости от количества нанесённого клея и впитывающей способности материалов). Давления не требуется – достаточно просто прижать детали друг к другу.

К изделию можно прикасаться через 12 часов, обрабатывать (сверлить, шлифовать и т.д. – через 24 часа).