**Инструкция по применению:**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

В случае, если материал позволяет это сделать, рекомендуется многократная протирка места склеивания растворителями (ацетоном и т.п.).

Необходимо нанести клей на одну из склеиваемых сторон, вторую сторону прижать к ней.

Излишки клея можно удалить с помощью бумажной салфетки сразу после нанесения клея.