**Инструкция по применению:**

Предпосылка удачного склеивания – идеально чистая и сухая поверхность. В случае, если материал позволяет это сделать, рекомендуется многократная протирка места склеивания растворителями (ацетоном и т.п.). Необходимо нанести клей на одну из склеиваемых сторон, вторую сторону тут же прижать к ней. Излишки клея с дозатора можно удалить с помощью бумажной салфетки сразу же после использования. Клей схватывает (в зависимости от материала) через несколько секунд, либо через несколько минут. Максимальная прочность соединения достигается через 12 часов. Клеевое соединение можно разъединить нагревом до 180°С, а также при долгосрочном воздействии воды или ацетона. Высокая влажность ускоряет процесс схватывания, соответственно, при низкой влажности он тормозится. Для ускорения процесса, на нанесенный клей можно подуть. Так же клей быстро схватывает, когда вступает в контакт с потом, кожным жиром, слезой и т.п., поэтому при работе с ним надо быть крайне осторожным.

**Хранение:**

После использования клей необходимо закрыть и хранить в прохладном месте (холодильник и т.д.)