**Инструкция по применению:**

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Нанесите клей кисточкой или шпателем.

Достаточно нанести клей на одну поверхность. Сразу после этого прижмите поверхности друг к другу и дайте клею высохнуть в течение 5 минут. Через 30 минут для придания дополнительной устойчивости клеевой шов можно прогладить утюгом.

**Удаление остатков клея**

Остатки клея можно удалить сразу же после нанесения водой.

**Хранение клея**

Хранить при температуре от +5 до +30°С.

Беречь от мороза.