**Инструкция по применению:**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Нанесите клей на одну (если они являются впитывающими или неровными – на две) поверхности и просто прижмите их друг к другу.

Клей схватывает в течение 5-10 минут, полная прочность клеевого соединения будет достигнута через 24 часа.

Клей быстро схватывает, так как частично расплавляет верхний слой пластиков.

Поэтому при склеивании тонкостенных изделий из пластика необходимо наносить минимальное количество клея.

Удаление остатков клея Остатки клея можно удалить с помощью ацетона или нитрорастворителей.