**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Необходимо нанести тонкий слой клея на одну из сторон, откорректировать положение и не позднее, чем через две минуты после нанесения совместить их друг с другом. Чтобы склеить 2 невпитывающие поверхности (керамику, металл, стекло и т.д.) нанесите клей на обе стороны. 2/3 плотности сцепления будут достигнуты через 24 часа.

**Удаление следов клея с одежды**

Пятна с одежды необходимо сразу же вывести ацетоном, нитрорастворителями или денатурированным спиртом.