**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Необходимо нанести тонкий слой клея на одну из сторон; если нужно, откорректировать положение и тут же (не позднее, чем через пару минут после нанесения) прижать их друг к другу. Чтобы склеить 2 невпитывающие поверхности (керамику, металл, стекло и т.д.) наносите клей на обе стороны и, прежде чем совместить их, дайте клею подсохнуть пару минут. При склеивании пластиков для получения более надежного соединения поверхность желательно отшлифовать.

**Удаление следов клея с одежды**

Cледы клея можно удалить с помощью стирки (программа «с предварительной стиркой», температура 60 или 90°С).

Пятна можно также вывести ацетоном.