**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Нанесите клей на одну (если они являются впитывающими или неровными – на две) поверхности и прижмите их друг к другу.

Клей схватывает в течение 5-10 минут, полная прочность клеевого соединения достигается через 24 часа. Клей быстро схватывает, так как частично расплавляет верхний слой пластиков. Поэтому при склеивании тонкостенных изделий из пластика необходимо наносить минимальное количество клея.

**Удаление остатков клея**

Остатки клея можно удалить с помощью ацетона или нитрорастворителей.