**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

При склеивании впитывающих материалов нанесите клей на одну поверхность и просто прижмите их друг к другу. Если обе поверхности являются невпитывающими, клей необходимо нанести на обе поверхности, дать ему полностью высохнуть, после этого нанести повторно. Чтобы склеивание было более надёжным, на гладких поверхностях перед склеиванием создать неровности.

**Специальные области применения**

Может использоваться для герметизации поверхностей из бумаги, дерева; для фиксации каркасных элементов в моделях; придания жёсткости изделиям из спичек, а также придания формы текстильным изделиям.

**Удаление остатков клея**

Остатки клея можно удалить с помощью ацетона или нитрорастворителей сразу же после склеивания.