**Инструкция по применению**

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. На гладких поверхностях необходимо создать неровности. Отрежьте требуемое количество UHU Repair all, удалите защитную плёнку, разомните массу до тех пор, пока цвет не станет абсолютно однородным. Получившуюся массу нанесите на место соединения и прижмите. При наличии дырок и щелей необходимо вдавить в них массу с силой. Оставшуюся ненужной часть массы отрежьте.