**Инструкция по применению**

Нанести клей на одну сторону (при этом рисунок должен напоминать волны или синусоиду). Склеиваемые детали тут же с силой прижать друг к другу. Тяжёлые детали или детали под нагрузкой должны быть зафиксированы на 12 часов. Окончательное высыхание происходит в течение 24 часов (в зависимости от температуры, влажности и материала). Коррекция возможна в течение нескольких минут после склеивания. Наносить краску на соединение можно после его полного высыхания.

**Удаление остатков клея**

Удалить излишек клея можно сразу же после склеивания влажной тряпкой.