|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инструкция к применению оптической системы maxDETAIL®.**  Ваше новое приобретение – изделие высокого качества от завода **Eschenbach**.  Это первоклассный "**Сделанный в Германии**" продукт был произведен с использованием самых современных методов.  **Мы поздравляем Вас с Вашим выбором!**  Вам, нужно работать обеими руками с хрупкими, мелкими элементами и Вам нужна третья – для того, чтобы держать лупу и рассматривать мелкие детали?  С оптической системой **maxDETAIL®** Ваши руки будут свободны, т.к. эти увеличительные стекла (бинокулярная лупа) надеваются как обычные очки.  **Правила техники безопасности**    **❶ Опасность ослепления или травмы.**  **Никогда не смотрите на солнце или другие источники света с помощью оптических устройств.**  **❷ Риск воспламенения!**  **Линзы, используемые в оптическом оборудовании, могут нанести значительный ущерб из-за их "эффекта воспламенения", если используются или хранятся ненадлежащим образом. Не оставляйте линзы под прямыми солнечными лучами.**  ❸ **Удостоверьтесь, что другие люди и особенно дети знают правила техники безопасности!**  ❹ **Оптическая система maxDETAIL® не должна использоваться во время передвижения.**  **❺ защитите свои maxDETAIL® от ударов, влажности и чрезмерно высокой температуры. Никогда не помещайте maxDETAIL® рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами или в близи источников открытого огня.**  **Регулировка**  - Простота в использовании, благодаря свободной регулировке межзрачкового расстояния.  - Дужки очков можно легко приспособить (согнуть-разогнуть) под Ваши потребности. Они приобретают необходимые формы без нагревания и "запоминают". И так же легко им придать любую другую форму. На основе титановых стержней.  - Великолепное качество изображения, благодаря широкому диапазону фокусировки и просветленным линзам.  - Подходят для людей с ослабленным зрением, потому что возможна диоптрийная коррекция от – 3,0 до + 3, 0 диоптрий для правого и левого глаза по отдельности.  - Держите левый глаз закрытым и поверните кольцо, пока изображение, видимое Вашим правым глазом, не будет находиться в фокусе. Сделайте то же самое другим глазом.  - Для того, чтобы **maxDETAIL®** не скользили, Вы можете использовать подкладки на концах заушников.  - Вы можете использовать шнурок (в комплекте не предусмотрен) продев его в отверстия на концах заушников для более удобного применения. | **Примечания**  При следующих обстоятельствах видимое изображение может быть неотличного качества:  ❶ Если дужки **maxDETAIL®** разведены слишком широко, например, из-за необычно большой головы, может произойти удвоение изображения, потому что оптические аксисы двух систем линз не параллельны.  ❷ Очень маленькое или очень большое межзрачковое расстояние может уменьшить качество работы, потому что изображение не просматривается через оптические зоны **maxDETAIL®**.  ❸ Если Ваши обычные очки с диоптриями вне диапазона -3.0 до +3.0 диоптрий, **maxDETAIL®** не может полностью компенсировать слабовидение. В этом случае, попробуйте изменить регулировку, пока изображение не попадет в фокус.  ❹ Если Вы обычно носите очки с цилиндрическими линзами (например, для астигматизма), невозможно достигнуть прекрасного фокуса. Это зависит от силы цилиндра.  **Инструкции по уходу**  **maxDETAIL®** - высококачественная, технологически продвинутая, сложная оптическая система, она нуждается в правильной обработке и заботе.  Для защиты от пыли и внешних воздействий, мы рекомендуем, хранить очки в кейсе (футляре), поставляемом с очками.  Не используйте моющие средства, которые содержат смягчители, спиртосодержащие, основанные на алкоголе, растворители или абразивные вещества. Они могут повредить линзы.  Чтобы удалить загрязнение тщательно протирайте линзу влажной тканью.  Не мойте **maxDETAIL®** под проточной водой или в сверхзвуковой, или ультразвуковой мойке!  **Технические характеристики**  - Артикул: **162451**  - Увеличение (кратность): 2.0 х  - Вес всего 49 грамм  - Межзрачковое расстояние: 60-68 мм  - Расстояние до рассматриваемого объекта (рекомендуемое рабочее расстояние): 40 см  - Поле зрения: 10 градусов, 13 см / 40 см  - Диоптрийная коррекция -/+ 3.0 диоптрии, отдельно для правого и левого глаза, цилиндрическая коррекция не возможна.  По вопросам приобретения оптических систем производства завода Eschenbach (Эшенбах) обращайтесь:   |  | | --- | | **Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации, Казахстане, Беларуси: ООО «Мир зрения»**  **107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.**  **тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;**  **e-mail: info@mirzreniya.ru**  **www.mirzreniya.ru** |   Сделано в Германии.  Eschenbach Optik GmbH  Nürnberg ∙ Germany |