**Инструкция по работе с Пневмопушкой взрывной накачки «Станкоимпорт» TRAD018**

**Советы по эксплуатации**

Пневмопушку взрывной накачки «Станкоимпорт» TRAD018 транспортируют в оригинальной картонной коробке.

Распаковав бустер, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

Чтобы убедиться, что устройство готово к работе, совершите **пробный** запуск до начала эксплуатации, направляя сопло от себя.

Безопасное рабочее давление ресивера – 8 бар, максимальное – 10 бар.

**Накачка шин: пошаговая инструкция**

Перед взрывной накачкой борт шины с внутренней стороны должен быть уже посажен на диск. Борт шины и обод диска с внешней стороны должны быть тщательно смазаны монтажной пастой.

1. Расположите пневмопушку так, чтобы выпускное сопло было параллельно полу, а спусковой клапан находился сверху.
2. Положите шину внутренней стороной колеса вниз, вентиль колеса при этом должен быть направлен вверх. Надежно зафиксируйте его при помощи опоры-треноги и клина.
3. Направьте сопло между ободом диска и бортом шины с противоположной вентилю стороны под углом 30°-45°. Сопло не должно плотно контактировать с диском — отведите его на расстояние примерно 2,5-5 см.
4. Плавно нажмите на спусковой клапан, направляя поток воздуха в зазор между шиной и диском.

Если шина села на диск не плотно, повторите процедуру при большем давлении воздуха. После посадки шины на диск накачайте ее до рекомендуемого производителем рабочего давления.

**Требования к обслуживанию**

Регулярно обслуживайте устройство, чтобы обеспечить его надежность и продлить срок эксплуатации.

1. Всегда проверяйте бустер на наличие повреждений и поломок.
2. Сливайте образовавшийся конденсат.
3. Спускайте воздух из ресивера, если не используете его на протяжении длительного времени.

**Ограничения при работе**

Всегда соблюдайте правила техники безопасности! Пневмопушка предназначена для промышленного использования.

К управлению устройством допускается только обученный персонал. Руководство пользователя рекомендуем хранить в легкодоступном месте рядом с оборудованием.

**Запрещено:**

* Эксплуатировать оборудование в нарушение требований инструкции.
* Работать и находиться в непосредственной близи бустера кому-либо из персонала, кроме оператора.
* Перегружать давлением во время закачки воздуха в ресивер.
* Перенастраивать клапан сброса давления.
* Изменять или пытаться усовершенствовать конструкцию устройства без разрешения завода-изготовителя.
* Работать в неподходящей одежде свободного покроя и обуви.
* Проводить мероприятия по обслуживанию рабочими без соответствующей подготовки.

**Внимание!** Сжатый воздух опасен. Несоблюдение правил техники безопасности при работе с пневмопушкой взрывной подкачки может привести к серьезным травмам.  
Не направляйте в человека сопло с воздухом под высоким давлением!  
Для защиты органов слуха и зрения используйте беруши и очки!  
Максимально сконцентрируйтесь на проведении работ — возможна отдача со стороны устройства.

Контролируйте наличие предупреждающих знаков на корпусе пневмопушки. Восстановите их, если они повреждены или утрачены, и никогда не начинайте работу, если знаки отсутствуют.

Для повышения уровня безопасности труда ***рекомендуем*** добавить собственные предупреждающие знаки в помещении, где персонал работает с оборудованием.