|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED.  **Технические характеристики**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | артикул | размер линзы | увеличение |  | | | **15112** | Ø 60 мм | 12,0 дптр / 3.0х | 49 мм | 250 мм | | **15113** | 75 х 50 мм | 10,0 дптр / 3.5х | 50 мм | 250 мм | | **15114** | 75 х 50 мм | 16,0 дптр / 4.0х | 44 мм | 180 мм | | **151141** | Ø 60 мм | 16,0 дптр / 4.0х | 44 мм | 150 мм | | **15115** | Ø 58 мм | 20,0 дптр / 5.0х | 36 мм | 140 мм | | **15116** | Ø 58 мм | 24,0 дптр / 6.0х | 31 мм | 100 мм | | **15117** | Ø 35 мм | 28,0 дптр / 7.0х | 29 мм | 60 мм | | **151110** | Ø 35 мм | 38,0 дптр / 10.0х | 20 мм | 40 мм | | **151112** | Ø 35 мм | 50,0 дптр / 12.5х | 15 мм | 40 мм |   Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение.  **Инструкции по технике безопасности**   * Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых. * Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить! * Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами. * Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008. * Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. * Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протёкшими элементами. * Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. * Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги! * Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!   **Ввод в эксплуатацию устройства**  Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (АА/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки.   1. Для этого откройте крышку батарейного отсека (❷). 2. Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать. 3. Закройте крышку батарейного отсека.   **Использование mobilux® LED**  Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения.   1. Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить. 2. Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED. 3. Включите светодиод, сдвинув переключатель (❸) в направлении объектива (❹). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (❶) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке. 4. После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (❸) в направлении от объектива (❹).   **Примечание**: Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства».  Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (❶, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке.  Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом.  Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен).  **Инструкции по уходу**  При очистке mobilux® LED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!  Не очищайте mobilux® LED в ультразвуковой ванне или в проточной воде!  Очистите mobilux® LED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.  **Утилизация**  Когда устройство достигнет конца срока службы, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Элементы питания и прибора не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Убедитесь, что они утилизируются должным образом!  Лупа с подсветкой серии mobilux® LED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее.  Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии.  Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).  Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13).  Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).  Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»  107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.  тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;  вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ru  Товар не подлежит обязательной сертификации    Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.      **Гарантия**  В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.  **Гарантийный талон:**  Дата продажи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артикул: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование продавца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED.  **Технические характеристики**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | артикул | размер линзы | увеличение |  | | | **15112** | Ø 60 мм | 12,0 дптр / 3.0х | 49 мм | 250 мм | | **15113** | 75 х 50 мм | 10,0 дптр / 3.5х | 50 мм | 250 мм | | **15114** | 75 х 50 мм | 16,0 дптр / 4.0х | 44 мм | 180 мм | | **151141** | Ø 60 мм | 16,0 дптр / 4.0х | 44 мм | 150 мм | | **15115** | Ø 58 мм | 20,0 дптр / 5.0х | 36 мм | 140 мм | | **15116** | Ø 58 мм | 24,0 дптр / 6.0х | 31 мм | 100 мм | | **15117** | Ø 35 мм | 28,0 дптр / 7.0х | 29 мм | 60 мм | | **151110** | Ø 35 мм | 38,0 дптр / 10.0х | 20 мм | 40 мм | | **151112** | Ø 35 мм | 50,0 дптр / 12.5х | 15 мм | 40 мм |   Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение.  **Инструкции по технике безопасности**   * Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых. * Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить! * Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами. * Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008. * Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. * Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протёкшими элементами. * Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. * Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги! * Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!   **Ввод в эксплуатацию устройства**  Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (АА/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки.   1. Для этого откройте крышку батарейного отсека (❷). 2. Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать. 3. Закройте крышку батарейного отсека.   **Использование mobilux® LED**  Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения.   1. Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить. 2. Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED. 3. Включите светодиод, сдвинув переключатель (❸) в направлении объектива (❹). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (❶) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке. 4. После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (❸) в направлении от объектива (❹).   **Примечание**: Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства».  Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (❶, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке.  Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом.  Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен).  **Инструкции по уходу**  При очистке mobilux® LED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!  Не очищайте mobilux® LED в ультразвуковой ванне или в проточной воде!  Очистите mobilux® LED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.  **Утилизация**  Когда устройство достигнет конца срока службы, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Элементы питания и прибора не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Убедитесь, что они утилизируются должным образом!  Лупа с подсветкой серии mobilux® LED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее.  Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии.  Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).  Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13).  Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).  Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»  107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.  тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;  вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ru  Товар не полежит обязательной сертификации    Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.      **Гарантия**  В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.  **Гарантийный талон:**  Дата продажи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артикул: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование продавца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |