**КЛЕЙ-СПРЕЙ КОНТАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ТМ АККУРАТ**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

предназначен для использования в быту, в творческих проектах, на производстве. Идеален для приклеивания различных листовых и рулонных материалов увеличенной площади (таких как бумага, картон, текстиль, кожа, фольга, поролон, пластик и т.п.) к поверхностям из аналогичных или других распространенных материалов. Подходит для установки пробковых панелей на стены и пол, приклеивания поролона к деревянным поверхностям при изготовлении и ремонте мебели, создания рекламной продукции и различных макетов, оформительских работ и т.д. Баллон снабжен поворотным аппликатором, с помощью которого можно наносить клей как вертикальными, так и горизонтальными полосами. Прост в применении, не требует для нанесения кисти или валика, равномерно распределяется и может быть использован на различных по форме поверхностях. Не предназначен для пенопласта.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

1. Склеиваемые поверхности очистить от загрязнений и обезжирить.

2. Перед использованием несколько раз энергично встряхнуть баллон.

3. Равномерно нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей с расстояния 15-20 см, баллон держать распылителем вверх.

4. Аккуратно соединить поверхности и сжать их (в течение 10 минут воможна корректировка положения).

5. Время высыхания - не менее 3 часов. Потеки и невысохший клей удалять растворителем (например - Р-646). Для достижения оптимального результата выдержать соединение 24 часа.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Огнеопасно. Баллон под давлением. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 градусов. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов, при работе не курить. Избегать воздействия статического электричества. Не вдыхать испарения, избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Беречь от детей.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +25 °С. Избегать попадания солнечных лучей и воздействия источников тепла.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:**

Срок хранения – 24 мес.

**СВОЙСТВА ТОВАРА:**

- быстрое схватывание;

- не нужны кисточка или валик;

- удобство нанесения с помощью поворотного аппликатора.