**Перед применением тщательно встряхнуть.**

* Равномерно распылить средство на обрабатываемый участок с расстояния 20 - 30 см.
* Дать составу подействовать в течение 2-3 минут.
* Удалить этикетку и следы клея с помощью сухой ткани или салфетки. При необходимости повторить обработку.

Для достижения наилучшего результата, использовать при температуре баллона выше +14˚C.

**СОСТАВ:** алифатические углеводороды >30%, эфир пропилена, гликолевый эфир, D-лимонен, углеводородный пропеллент.