|  |  |
| --- | --- |
| 123  C:\Users\User\Desktop\Безымянный.jpg440003, Российская Федерация, г. Пенза,  ул. Терновского, 19А,  тел./факс: (841-2) 93-06-06  E-mail: [info@eletech-penza.ru](mailto:pemz@eletech-penza.ru)  Cделано в России | **ПАСПОРТ**   1. НКУ 01-200-001 2. НКУ 01-200-003 |

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.**

1. **Назначение и основные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| * Назначение | для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств |
| * Светильник изготовлен по ТУ 3461-041-00109636 и соответствует требованиям: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ 14254) |
| * Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ 1 |
| * Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (-60…+40)°С, 80% |
| * Степень защиты от воздействия окружающей среды | модификация 001 - IP54 – комплектация со стеклом;  модификация 003 - IP 23 – комплектация без стекла. |
| * Мах КПД, % не менее | модификации 001– 60  модификация 003 - 70 |
| * Мах коэффициент использования по освещенности | 0,35 |
| * Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| * Способ крепления (рабочее положение) | светильники рекомендуется устанавливать на Г- образный кронштейн типа КР-2 и КР-2А. Рекомендуемая высота установки 6…12 м. |
| * Срок службы | не менее 10 лет |
| 1. **Основные технические характеристики** | |
| * Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| * Мощность лампы и тип цоколя | 200 Вт – Е27/Е40 |
| * Мах размер лампы | Е27 – ø115х270  Е40 – ø125х265 |

**Внимание! Запрещается использовать лампы с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника!**

1. **Комплектность**

* светильник;
* паспорт;
* упаковка

Примечание: лампы в комплект поставки не входят.

1. **Требования безопасности**

* ***Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.***
* ***Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!***
* ***ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.***
* ***Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.***

1. **Инструкция по монтажу и подготовка к работе**
2. Открыть (при наличии) защитное стекло, отстегнув две защелки;
3. Протянуть сетевые провода и провод заземления через Г-образный кронштейн, отверстие в консоли, через изоляционную втулку в корпусе;
4. Установить светильник на кронштейн, затянуть винт крепления;
5. Подсоединить сетевые провода и провод заземления к клеммной колодке, провод заземления – к панели;
6. Ввернуть лампочку, предварительно проверив её исправность;
7. При наличии защитного стекла, закрыть стекло и зафиксировать защелками.
8. **Сведения об утилизации**

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

1. **Хранение и транспортирование**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7-* ***средние (С).*** Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –****2.*** Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

1. **Гарантийные обязательства**

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован. *Сертификат № ТCRU С-RU.АЮ02.В.00028, срок действия с 28.11.2014 по 27.11.2019.*

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_