

**Анкерные зажимы для абонентских ответвлений РА-25х100, РА-25х100м**

**Инструкция по монтажу**

Настоящая инструкция содержит правила монтажа анкерных кронштейнов СА 25 и СА 25.1М (далее - кронштейны).

Анкерные кронштейны разработаны и изготовлены ООО «МЗВА».

**1 Назначение и область применения**

1.1 Кронштейны предназначены для закрепления анкерных зажимов абонентских к вводам при помощи монтажной ленты F 20, при помощи болтов с резбой М14 - М16 или четырьмя шурупами диаметром 5 мм (для СА 25). Разрушающая нагрузка кронштейнов составляет 2 кН - для СА 25 и 4 кН - для СА 25.1м.

1.2 Область применения кронштейнов: система СИП с изоляцией для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением до 1 кВ.

1.3 По своим характеристикам изделия соответствуют требованиям технических условий

ТУ-3449-008-52819896-2010.

1.4 Условия эксплуатации изделий:

- используется в районах с различной степенью загрязнения атмосферы;

- рабочий диапазон температур окружающего воздуха от «минус» 60° С до 50° С;

- монтаж кронштейнов должен проводиться при температуре окружающей среды

не ниже «минус» 20° С.

**2 Основные технические характеристики**

2.1 Конструкция анкерных кронштейнов приведена на рисунке 1.

2.2. Комплект поставки: анкерные кронштейны упаковываются в полиэтиленовые пакеты. В групповую тару укладывается этикетка и инструкция по монтажу - одна на партию изделий.

 

СА 25, СА 25.1м (слева направо).

Рисунок 1

**3 Меры безопасности**

3.1 Монтаж изделий должен осуществляться квалифицированным персоналом (электромонтажником-линейщиком не ниже 3–го разряда) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», а также в соответствии с требованиями настоящей инструкции по монтажу.

3.2 Техническое обслуживание изделий не предусмотрено.

**4 Подготовка к монтажу**

4.1 Распаковать изделия. Проверить внешний вид. Поврежденные изделия к монтажу и эксплуатации не допускается.

**5 Монтаж**

5.1 Монтаж кронштейна осуществляется следующим образом.

5.2 В зависимости от конструкции, на которой расположен ввод, кронштейны закрепляются или при помощи монтажной ленты F 20, которая заводится под выступающий элемент вертикальной полки кронштейна (для СА 25) или в специальные пазы для ленты (для СА 25.1м) или при помощи болтов с резьбой М14-М16 через отверстие, расположенное на указанной полке, а так же может крепиться четырьмя шурупами диаметром 5 мм (для СА 25).

**6 Контроль монтажа**

6.1 Проверить правильность выполнения монтажа визуальным осмотром.

**7 Транспортировка, хранение и утилизация.**

7.1 Условия транспортировки и хранения изделий должны соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150 в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

7.2 Изделия должны транспортироваться закрытым транспортом (в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомобилях).

7.3 Погрузка и разгрузка изделий должны производится вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др), влияющие на их свойства.

7.4 Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

7.5 При утилизации необходимо разделить составляющие изделия по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

**8 Гарантии изготовления**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7-ми лет с момента производства.

8.2 Все изделия должны быть смонтированы в соответствии с инструкцией по монтажу. Только в этом случае на изделия распространяется гарантия изготовителя.

**9 Свидетельство о приемке**

Анкерные кронштейны СА 25 / СА 25.1М партии № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ изготовлены в соответствии с ТУ 3449-008-52819896-2010 признаны годными для эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.  Штамп ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата продажи: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. штамп магазина. | ООО «МЗВА».  Адрес: 111141, г. Москва, 2-й пр. Перова Поля.  Тел. +7 (495) 780-51-65. Тел./факс: +7 (495) 305-58-18.  E-mail: info@mzva.ru. www.mzva.ru |