**Функциональные возможности**

* диапазон измерения согласно ГОСТ Р МЭК 61557-3 от 7,2 мОм (с разрешением 0,1 мОм);
* измерение полного, активного и реактивного сопротивления;
* измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;
* вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;
* измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В;
* измерение напряжения прикосновения и поражающего напряжения прикосновения (с резистором 1 кОм);
* измерение напряжения переменного тока до 440 В;
* сохранение результатов измерений в память;
* передача данных на ПК с использованием кабеля последовательного интерфейса RS-232;
* совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.