**Функциональные возможности**

* измерение полного, активного и реактивного сопротивления;
* измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;
* измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;
* вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;
* измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;
* измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;
* измерение напряжения переменного тока до 500 В;
* низковольтное измерение активного сопротивления;
* сохранение результатов измерений в память;
* передача данных на ПК с использованием беспроводного интерфейса OR-1;
* совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0