**Функциональные возможности:**

* измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А и В;
* измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
* измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;
* выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 В, 50 В и 12,5 В (только для селективного типа);
* измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;
* автоматический режим измерения параметров УЗО;
* измерение напряжения переменного тока до 500 В;
* сохранение результатов измерений в память;
* передача данных на ПК с использованием беспроводного интерфейса OR-1;
* совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.