**Клещи С-6A**

Клещи С-6A предназначены для измерения переменного тока приборами серии PQM. MPI-530.

**Характеристики:**

 диапазон измеряемого тока: 10 мА – 10 А;

 пиковое значение тока: 20 А;

 частота: 40 Гц – 10 кГц;

 погрешность: ≤1%;

 диаметр обхвата: 20 мм;

 категория безопасности: CAT IV 300 В.