**Измерительные клещи C-5**

Позволяют проводить регистрацию значений постоянного и переменного тока. Имеют диаметр обхвата - 39 мм. Совместимы с ТМС-6500/6700

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Диапазон** | **Разрешение** | **Основная погрешность** |
| 0,5..100 A (AC/DC) | 0,01% Inom | ±(1,5%·IRMSизм+1A) |
| 100..800 A (AC/DC) | ±2,5%·IRMSизм |
| 800..1000 A (AC/DC) | ±4%·IRMSизм |
| 1000..1400 A (DC) 3600 Ap-p | ±4%·IRMSизм |

* Ap-p - пиковое значение
* Inom - номинальное значение предела диапазона измерения для токоизмерительных клещей