Кронштейн LG для поручня пристенный,

цвет: антик, арт. 660 Т1 5070 6 LG

Быстрый, бюджетный и удобный монтаж на пять отверстий ø 5,6 мм к стене на саморезы. Откос от стены 70 мм. Крепление к стене – круглый диск ø 104 мм, толщиной 2 мм. Стальная проволока ø 6 мм. Контактная сварка. Два отверстия ø 4,5 мм для крепления поручня снизу. Прецизионная сборка.

Рекомендуемая нагрузка F= 56,9 H (5,7 кг).

Шаг установки 600 мм.

Цвет: черный антик.

Полимерно-порошковая окраска.