Кронштейн LG для поручня пристенный,
цвет: белый, арт. 660 Т1 5070 B LG

 Быстрый, бюджетный и удобный монтаж на пять отверстий ø 5,6 мм к стене на саморезы. Откос от стены 70 мм. Крепление к стене – круглый диск ø 104 мм, толщиной 2 мм. Стальная проволока ø 6 мм. Контактная сварка. Два отверстия ø 4,5 мм для крепления поручня снизу. Прецизионная сборка.

 Рекомендуемая нагрузка F= 56,9 H (5,7 кг).

 Шаг установки 600 мм.

 Цвет: белый антик.

 Полимерно-порошковая окраска.