|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2-х метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая –4 шт. 2. Торцевые панели-2 шт. 3. Боковые панели-2 шт.   Болты- 16 шт.   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . 2. Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ 3. Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. 4. Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. 5. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | **4-х метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая- 4 шт 2. Торцевые панели- 2 шт. 3. Боковые панели- 4 шт. 4. Соединительный швеллер- 2 шт.   Болты- 24 шт.   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . 2. Далее берем соединительный швеллер   «4», вставляем в него боковую панель и закрепляем болтами.   1. Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ 2. Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. 3. Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. 4. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | **6-ти метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая- 4 шт 2. Торцевые панели-2 шт. 3. Боковые панели-6 шт. 4. Соединительный швеллер- 4 шт.   Болты- 32 шт.   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . 2. Далее берем соединительные швеллера «4», вставляем в них боковые панели и закрепляем болтами. 3. Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ 4. Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. 5. Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. 6. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нужные советы при сборке:  Если вы приобрели грядку с полимерным покрытием, обратите внимание, что сверху полимер покрыт защитной пленкой.  Снимите ее сразу же после сборки грядки!  Если вы хотите разместить грядки с полимерным покрытием на длительное хранение, то температура в помещении не должна быть высокой, т.к. пленку потом будет сложно снять.  Ножки грядки достаточно высокие, для того, чтобы можно было собрать грядку высотой как в одну полосу, так и в две.  Если почва слишком плотная, то длинную ножку сложно установить. Нужно дополнительно сделать углубления в земле или обрезать ножки до нужной высоты.  depositphotos_176798398-stock-illustration-heaven-pointer-hand-color-icon.jpg |  | **ГРЯДКА ИЗ МЕТАЛЛОПОЛОСЫ**  **gryadka-agrosfera-riflenaya-baza-3-m-10572572604.jpg** |