**ПАМЯТКА**

- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  хранение и эксплуатация изделия при температуре выше **+30°С** и под воздействием прямых лучей солнечного света. Температура стекловолоконного прутка под прямыми солнечными лучами может достигать **+80°С**, что может вызвать его деформацию и поломку.

- Изделие должно хранится в чистом и сухом виде, обернутым в бумагу, пленку или помещенным в пакет, в проветриваемом помещении, **при температуре окружающего воздуха от 18 до 24 °С** и относительной влажности воздуха не более 70 %.

- Не допускается хранение изделия вблизи отопительных приборов, а также работающих агрегатов различного типа.

- Не рекомендуется использование изделия при температуре воздуха менее ‑10°С. При отрицательных температурах стекловолоконный пруток теряет упругость и становится хрупким, что может привести к поломке изделия.

Правильные условия эксплуатации и хранения помогут дольше сохранить изделие в рабочем состоянии.

**Претензии к качеству товара при несоблюдении условий хранения, эксплуатации и транспортировки не принимаются!**