Материал: Полиэстер (оксфорд 210D/600D)

 1. Количество/назначение отделений: 3:

- верхний клапан на пряжках-замках, с креплениями и карманом на молнии для вещей первой необходимости;

- основное отделение закрывается двумя утяжками: под крышкой и между основным и нижним отделением.

- нижнее отделение/нижний вход с внешней молнией. Для быстрого доступа к вещам на дне рюкзака.

2. Расположение и назначение карманов:

- карман в верхнем клапане для доступа к вещам первой необходимости;

- два просторных сетчатых кармана по бокам для емкостей с водой и подручных вещей;

- два поясных кармана на молнии для мелочей.

- внешний карман на молнии в нижнем отделении для мелких предметов.

3. Комплектация: без доп предметов

4. Конструктивные особенности: каркасный (каркас из алюминиевых «лат», придающий спине рюкзака вертикальную жесткость), предусмотрена возможность вынуть латы и использовать рюкзак как «мягкий»; дно из плотной абсолютно непромокаемой ткани. Светоотражающие элементы. Боковая и нижняя утяжка компрессионных строп, эластичный корд на фронтальной части.

5. Возможность крепления снаряжения на рюкзак:

- стяжки на верхнем клапане для крепления предметов;

- разноуровневая система крепления треккинговых палок или ледорубов, а также необходимых предметов с помощью карабина;

- вертикальные стропы для крепления одеяла, коврика, палатки;

- боковые горизонтальные стропы для крепления одеяла, коврика, палатки и т.д.

6. Конструкция лямок и спинки: лямки и разгрузочный ремень из дышащего пеноматериала, нагрудная стяжка регулируется по высоте, регулируемая высота лямок, петли для рук, регулируемая спинка, каркас из съемных алюминиевых «лат», придающий спине рюкзака вертикальную жесткость