Teiber BF 1000 – источник бесперебойного питания с двойным преобразованием(**online**).

Устройство можно назвать универсальным, отлично подходит для использования дома, в офисе, а также для котлового оборудования.

BF 1000 отличает наличие сквозной нейтрали, возможность подключения АКБ емкостью до 100А/ч. Это дает возможность использовать ИБП для котлов.

В этой модели также установлена система дополнительного охлаждения, защита линии связи RJ, имеется порт для подключения сетевой карты.

Наличие LED дисплея делает ИБП современным и удобным в использовании. В комплекте идет кабель для подключения к ПК, кабель для подключения внешних АКБ, диск с ПО и инструкция по применению.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Активная мощность, Вт | 900 |
| Индикация | LED дисплей |
| Тип выходов, кол-во | СЕЕ7/2 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Подключаемые устройства | Бытовая электроника и котловое оборудование |
| Время автономной работы при половинной нагрузке, мин. | в зависимости от емкости подключаемой батареи |
| Доп.опции | возможность установки сетевой платы для удаленного доступа |
| Технические характеристики | Полная мощность: 1000ВАНоминальная мощность: 900ВтЗащита от КЗ и перегрузки:Встроенный предохранитель 8АЗвуковое оповещение.Принудительное охлаждение.Выходные разъемы: CEE7(Евро розетка) - 2шт.Входной разъем C14:съемный шнур с вилкой CEE7 (длина шнура 1 метр)Защита линии связи - разъемы RJПорт для подключения к ПК - RS232Разъем для подключения АКБ: Anderson(провод с разъемом в комплекте)Слот для подключения сетевой карты.Габариты устройства/вес: 144х336х214мм/6кгГабариты упаковки/вес: 230х415х315мм/7кгТранспортная упаковка(габариты/кол-во устройств/вес):420х235х320мм/8кгГарантия производителя: 1 год. |
| Комплектация | 1. Устройство ИБП TIEBER BF 1000.2. Кабель для подключения к ПК.3. Кабель для подключения внешних АКБ.4. Кабель для подключения к сети.5. Диск с ПО. 6. Инструкция на русском языке.  |