Teiber BF 1000 – источник бесперебойного питания с двойным преобразованием(**online**).

Устройство можно назвать универсальным, отлично подходит для использования дома, в офисе, а также для котлового оборудования.

BF 1000 отличает наличие сквозной нейтрали, возможность подключения АКБ емкостью до 100А/ч. Это дает возможность использовать ИБП для котлов.

В этой модели также установлена система дополнительного охлаждения, защита линии связи RJ, имеется порт для подключения сетевой карты.

Наличие LED дисплея делает ИБП современным и удобным в использовании. В комплекте идет кабель для подключения к ПК, кабель для подключения внешних АКБ, диск с ПО и инструкция по применению.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Активная мощность, Вт | 900 |
| Индикация | LED дисплей |
| Тип выходов, кол-во | СЕЕ7/2 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Подключаемые устройства | Бытовая электроника и котловое оборудование |
| Время автономной работы при половинной нагрузке, мин. | в зависимости от емкости подключаемой батареи |
| Доп.опции | возможность установки сетевой платы для удаленного доступа |
| Технические характеристики | Полная мощность: 1000ВА Номинальная мощность: 900Вт Защита от КЗ и перегрузки: Встроенный предохранитель 8А Звуковое оповещение. Принудительное охлаждение. Выходные разъемы:  CEE7(Евро розетка) - 2шт. Входной разъем C14: съемный шнур с вилкой CEE7  (длина шнура 1 метр) Защита линии связи - разъемы RJ Порт для подключения к ПК - RS232 Разъем для подключения АКБ:  Anderson(провод с разъемом в комплекте) Слот для подключения сетевой карты. Габариты устройства/вес: 144х336х214мм/6кг Габариты упаковки/вес: 230х415х315мм/7кг Транспортная упаковка(габариты/кол-во устройств/вес): 420х235х320мм/8кг Гарантия производителя: 1 год. |
| Комплектация | 1. Устройство ИБП TIEBER BF 1000. 2. Кабель для подключения к ПК. 3. Кабель для подключения внешних АКБ. 4. Кабель для подключения к сети. 5. Диск с ПО.  6. Инструкция на русском языке. |