**Перчатки кожаные комбинированные**

**Арт. C0301**

 

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-2012, ГОСТ EN 420:2003.

Перчатки рабочие кожаные комбинированные, с подкладкой на ладонной части, манжет –«крага». Перчатки серого цвета пятипалые, кроеные из высококачественной свиной кожи, комбинированные с хлопчатобумажной тканью. Рабочая часть перчатки из цельного куска кожи (без шва). Тыльная сторона из желтой хлопчатобумажной ткани (100%). Притачная манжета х/б в виде краги обеспечивает дополнительную защиту запястий. Флисовая подкладка на ладонной части и пальцах.

Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв), а также для защиты рук от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ).

Область применения: при работах по металлообработке, по сборке, монтажу, техническому обслуживанию оборудования, приборов, в строительстве, для складских, погрузо-разгрузочных, ремонтных, отделочных и других общепроизводственных работ.

Размерный ряд: 10 размер

Использовать средства индивидуальной защиты рук в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Каждые 12 пар упакованы в индивидуальный пакет. Каждые 60 пар либо 120 пар упакованы в картонную коробку.

Допускается транспортировка при температуре не ниже 30°С и при относительной влажности не выше 70%, следует беречь от попадания влаги. Хранение должно осуществляться в крытом отапливаемом складе, в заводской упаковке (при невозможности — в аналогичной), на стеллажах, при температуре 20°С +/-3°С. при относительной влажности 60% +/-5%, не допускается прямое попадание солнечных лучей и влаги, должны находится на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. В процессе хранения не должны подвергаться воздействию масел, бензина и др. веществ. При соблюдении условий хранения перчатки в неповрежденной заводской упаковке могут храниться **до 5 лет от даты приобретения**. По истечении этого срока перчатки должны быть подвергнуты визуальному осмотру, при необходимости — переданы на испытания, по результатам которых срок хранения может быть продлен. Использованные перчатки утилизируются как промышленный мусор, в соответствии с региональными правилами.

Дату изготовления смотреть на внешней стороне перчатки.

Изготовитель: “MYRIAD RAINBOW INDUSTRIAL LIMITED” China, Китай, адрес изготовителя: Unit 826, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST Kowloon, China

Обозначения:

 Пиктограмма стандарта EN388 защита от физического и механического воздействия, связанного с истиранием, порезом, проколом, разрывом.

ТН ВЭД - 4203291000