|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

   |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Лебёдки катушечные с витым металлическим тросом.Модели:  **W06-512А/ W06-514А/ W06-516А****W06-512А-2/ W06-514А-2/ W06-516А-2: с двойным крюком** |
| http://www.autoaccessory.com.tw/file/W06-514ac.gifОсобенности: |
| • Лебёдка с прямой передачей с фиксатором (собачка)• Покрытие (порошковая краска, черная). • Точное зацепление зубчатого колеса.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул10 | Грузо подъёмность  | Передаточное число | Aмм | Bмм | Cмм | Dмм | Eмм | Fмм | G мм | Длина троса м | Вес кг |
|  W06-512 (2) | 545кг | 4.1 : 1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 220 | 235 | 10 | 10 | 3,7 |
| W06-514 (2) | 636кг | 4 : 1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 230 | 240 | 11 | 10 | 4,2 |
| W06-516 (2) | 727кг | 4 : 1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 240 | 245 | 12 | 10 | 5,7 |

Резино-пластиковая рукоятка с удобным обхватом. |

 |

 |
|  |

Эти маленькие ручные барабанные лебедки незаменимы для поднятия грузов на высоту до 10 метров при проведении строительных работ на дачном участке или ремонта автомобилей в небольшом автосервисе. Корпус лебедки отштампован из профилированного стального листа толщиной 3,5 мм. Лебедки имеют компактный дизайн и комплектуется витым, тросом из нержавеющей стали длиной 10 метров и диаметрами 4,5- 5 мм. При желании, длину троса можно увеличить до 25 метров. Крюк оснащен сильно подпружиненным замком, который не позволит грузу отцепиться в самый неподходящий момент. Рукоять длиной 20 сантиметров позволяют без труда поднять груз в 540 кг. Толщина оси рукоятки – 5 мм. Крепежные отверстия (4 штуки) имеют продолговатую форму, что позволяет быстро и удобно закрепить инструмент в любом необходимом месте. Для безопасной работы, производитель рекомендует закреплять лебедку не менее чем в 3-х точках.

**W06-512А** Вес лебедки: 3,7 кг. Габариты в сборе (220мм х 240мм х 220мм)

**W06-514А** Вес лебедки: 4,2 кг. Габариты в сборе (230мм х 245мм х 230мм)

**W06-516А** Вес лебедки: 5,7 кг. Габариты в сборе (240мм х 250мм х 240мм)

ВАЖНО!: Никогда не используйте барабанную лебедку с полностью вытянутым тросом - это может привести к его обрыву. Под нагрузкой, на барабане лебедки ВСЕГДА оставляйте не менее 2х-3х витков троса.