Кронштейн опорный LG L=250 мм оцинк.

Арт. 200 03 250120 300 LG

Кронштейн для универсального монтажа разных трубопроводов, раковин, коллекторных узлов. По всей длине ребро жесткости. В верхней точке 5 отверстий ø 12,2х34,2 мм. Монтажные отверстия к стене ø 11х18 мм. Удобный и быстрый монтаж на болты, на хомуты. Нагрузка на центр 100 кг, нагрузка на край 35 кг.

Длина рабочая – 250 мм.

Длина к стене – 117 мм.

вес 0,37 кг

материал – горячеоцинкованная сталь 2 мм.