3. Кельма на 400\*60\*1,2 мм, L=300 мм, окрашенная

Кельма рассчитана на нанесение клеевого раствора на газобетонные блоки гарантированной толщины до 3 мм. Позволяет свести к нулю потери клея. Позволяет увеличить производительность труда от 100% до 200% в зависимости от квалификации работника. Гарантированно обеспечивает нанесение «теплого шва» - продольные воздушные пазухи.

Эргономичная точеная ручка из мелколиственной карельской березы.

Материал: сталь, полимерно-порошковая окраска

Вес 1,13 кг