Инструкция для цифрового

1. Включить толщиномер, нажимая на кнопку on/off
2. Убедиться что на экране появился ноль, в случае необходимости Обнулить, нажав кнопку zero.
3. Измерение прибором производить следующим образом: нажимом на арретир

отвести измерительный стержень и между ним и пяткой ввести, измеряемый объект,

после чего арретир отпустить.

3.Не подвергать толщиномер встряхиваниям и ударам, измерительный стержень

отсчетного устройства подводить измеряемому изделию плавно без ударов.

4. Оберегать толщиномер от попадания на него эмульсии и масла.

5. Запрещается разбирать и регулировать толщиномер лицам, не имеющим отношения

к ремонту.

6. Для более точного результата необходимо провести 3 замера.