Инструкция толщиномер

1. Проверить установку прибора на нуль. 2. Проверить постоянство показаний. Для этого поднять два-три раза измерительный стержень на высоту 2-3 мм и отпустить, Если при сомкнутых измерительных поверхностях стрелка займет какое-либо

другое положение, то поворотом ободка совместить с ней нулевой штрих. шкалы

отсчетного устройства

3. Протереть измеряемое изделие мягкой тканью, так как присутствие масла,

абразивной пыли и т.п. приводит к неправильному измерению.

4. Измерение прибором производить следующим образом: нажимом на арретир

отвести измерительный стержень и между ним и пяткой ввести, измеряемый лист,,

после чего арретир отпустить. Размер толщины листа отсчитать по шкале отсчетного

устройства.

5. Не подвергать толщиномер встряхиваниям и ударам, измерительный стержень

отсчетного устройства подводить измеряемому изделию плавно без ударов.

6. Оберегать толщиномер от попадания на него эмульсии и масла.

7. Запрещается разбирать и регулировать толщиномер лицам, не имеющим отношения

к ремонту.