Инструкция

1. Повернуть циферблат на требуемый диапозон измерений.
2. Протереть измеряемое изделие мягкой тканью, так как присутствие масла,

абразивной пыли и т.п. приводит к неправильному измерению.

3 Нажимом на арретир отвести губки и между ними завести измеряемый лист. При захвате объекта губками важно как можно точнее установить их на поверхности.

4. Не подвергать толщиномер встряхиваниям и ударам,

5. Оберегать толщиномер от попадания на него эмульсии и масла.

6. Запрещается разбирать и регулировать толщиномер лицам, не имеющим отношения

к ремонту.