**Инструкция по применению**

1.Обезжирьте резьбу на болте и гайке очистителем Loctite SF 7063 или другим подходящим составом.

2. Вставьте болт в отверстие соединяемого узла

3. Нанесите несколько капель резьбового фиксатора на участок болта, где он будет контактировать с затянутой гайкой.

4. Соберите узел и затяните гайку согласно техническим требованиям. Начало фиксации – 10 минут. Функциональная прочность соединения – 2 часа.