**Метод применения:**

1. Интенсивно встряхните баллон перед использованием.
2. Наилучшие результаты достигаются, если продукт применяется при комнатной температуре.
3. Распылите TEROSON VR 620 ровным слоем на поверхность с расстояния приблизительно 20 - 25 см.
4. Дайте продукту время впитаться в течение примерно 5 мин.
5. Легкое постукивание молотком ускорить процесс впитывания масла.
6. Затем разделите или разберите детали обычным способом.
7. В особых случаях может потребоваться повторное нанесение продукта и более длительное время его впитывания.
8. Для растворения следов смолы, смазки, грязи, масла и отложений углерода следуйте рекомендациям, приведенным выше. По прошествии достаточного для впитывания времени удалите растворенные загрязнения с помощью ткани, либо пластикового или деревянного скребка.